■ 기술명

[별지2] 서울기술이야기 자료작성(서식)

■ 기술의 내용

○

○

○

적용사진 및 개념도 첨부

적용사진 및 개념도 첨부

■ 기술의 장점

○

○

○

■ 시공 절차

○

○

○

■ 활용 실적

연번	설 치 장 소
1
2
3
4
5
6
7

■ 기술의 활용(향후 전망)

○

○

○

< 작성방법 >

- 건설 기술별 특성에 따라 서식 변경(추가) 기재

(1쪽 내외 분량)

- 설명회 참여 분야명: 토목 / 건축 / 설비    / 도시철도 / 스마트 안전기술 택 1

- 패키지 기술의 경우 세부 장비/기술로    세분하여 기재(권장)

- 문의: 서울특별시도시기반시설본부       (담당자 ☎ 02-6438-2051)

[예시]

■ 자원 순환형 고점착 합성고무계 방수씰과 유·무기계 도막재 일체형 방수시트를 복합화한 복합방수공법(AI-System)

○ 기술의 내용

- 폐자원을 방수소재로 재활용하고자 재생소재를 30% 이상 활용하여 제조한 자원 순환형 고점착 합성고무계 방수씰을 순환식 토출용 시공장비를 활용하여 냉공법으로 콘크리트 바탕면에 도막하고, 그 상부에 유·무기계 소재를 일체화한 기능성 방수시트를 적층하는 복합방수공법으로,

- 방수씰재의 고점착 특성으로 습윤환경, 시공성 및 구조물 거동대응성을 확보하였으며, 방수씰과 시트재의 부착 안정성 및 일체성을 향상시켜  누유와 방수층 처짐 문제를 개선하여 장기적 고내구성의 확보가 가능한 외방수공법이다.

○ 기술의 장점

- 현장 적합성 : 외방수 공법의 습윤환경에서의 적용성 및 적용 후 사용과정에서 발생하는 균열 거동성을 극대화

- 친환경 : 제조 및 시공과정에서 유기용제를 포함하지 않은 친환경 방수재로 환경표지 인증과 녹색기술 인증 보유

- 안전성 : 프라이머 공정을 배제하여 휘발성 유기 용제에 의한 환경오염 및 인체 유해성, 화재위험성 문제 해소

- 공기단축 : 방수씰 자체의 고점착성으로 바탕정리를 간소화하고 프라이머 공정을 배제하여 시공성 향상 효과

- 성능 : 고점도, 비경화, 고점착, 유연성 효과로 누유 안정성, 습윤면 부착성능, 거동대응성능을 향상시켜 구조물의 장기내구성 확보

○ 시공 절차

- 바닥: 버림콘크리트 상면에 AI시트 설치(1공정)

- 벽체 및 상부슬래브: 콘크리트 바탕면에 터보씰H 도막 → AI시트 부착 → 보호재 설치(3공정)

○ 활용 실적

연번	공 사 명
1	다산고 옥상
2	서울도봉경찰서 본관 옥상
3	춘천교대 집현관 외1동 옥상
4	통복지구 도시개발사업 빗물펌프장
5	용궁중학교 옥상
6	속초정수장 설비동 및 혼화기동 옥상
7	예산PC박스 외부방수공사
8	새로운 광화문광장 조성사업

○ 기술의 활용(향후 전망)

- 지하철, 지하차도, 전력구, 공동구, 터널, 하수처리장 등 방수가 필요한 모든 건축 및 토목 구조물에 적용이 가능하다.